Transpalette

Cap. max. 2500 kg.

* Poids: 70 kg.
* Rouleaux: Ø 80 mm.  / 4 unid.
* Roues: Ø 200 mm. / 2 unid.
* Valve de securité pour surcharge
* Sistème descente controlée
* Piston chromé.
* Certification: CE / GS / TÜV
* **ROUES EN NYLON**
*Idéal pour les sols rugueux, durs et froids, tels que le béton ou le ciment.*
*Résistant à l’incrustation des copeaux*
*Résistant aux produits chimiques*
*Plus solide et résistant que le reste des roues pour les charges lourdes.*